* **溫馨提示**

1. 請先安裝好攝影機。
2. 將溫度偵測感測器與攝影機配對。

* **使用前準備**
  1. 首次連接網路環境要求：攝影機與手機/平板電腦在同Wi-Fi路由器連接。
  2. 手機/平板電腦的應用軟體：“**AllCam**” APP (應用程式)。
* **攝影機安裝方式**

1.  **【第一次安裝】**
   1. 安裝" AllCam "應用程式：在Google Play

/ Apple Store搜索“AllCam”或選擇掃描右

**iOS**

**Android**

方的QR Code，下載並安裝APP。

* 1. 安裝攝影機：攝影機接入電源，指示燈呈現紅燈。
  2. 攝影機通電後約莫15秒，指示燈紅綠交換閃爍(攝影機進入AP-Mode)再開始

以下安裝步驟。

* 1. 連接到攝影機AP模式：打開手機/平板中“設置”裡的Wi-Fi選項(如圖一)，找到並

連接“AllCam-XX:XX:XX:XX:XX:XX” (MAC請以實際為準)，並輸入密碼：“**12345678**”。

1.5. 執行手機中已安裝好的APP：AllCam。

1.5.1 當看到“是否要連接到Wi-Fi路由器”(如圖二)，若你家中有一個可以上網的Wi-Fi

路由器，請選“確定”後，會看到(如圖三)並點選你家中的Wi-Fi路由器及輸入該

Wi-Fi路由器密碼。

1.5.2 選攝影機要連接的路由器，並輸入連接該Wi-Fi路由器密碼後，約等30-40秒，

看到(如圖四)，表示安裝成功，此時，Camera主體的指示燈轉為綠燈就連接完成。


(若密碼錯誤，請等待攝影機重新回到AP-Mode後，再試一次。)

1.5.3若沒有可上網的Wi-Fi 路由器。則選“取消”，然後點選增加攝影機，選擇對應

的攝影機並輸入預設密碼“admin“，將變成手機和攝影機直接連結，無法在範圍

外使用。

(圖一) (圖二) 　 (圖三)



1. **【已安裝後，新增使用者】**
   1. 請先安裝AllCam應用程式，你可以在Google Play / Apple Store中下載。
   2. 請連接上與攝影機相同的Wi-Fi路由器。
   3. 啟動AllCam的應用程式。選擇“增加攝影機”(如圖四)，系統會自動掃描約15秒。

選定掃描到與攝影機相同UID (20碼) 序號 (如圖五)，請鍵入密碼“admin”(如圖六)

及攝影機名稱，則安裝工作即完成。(若有多支攝影機，請重複該動作。)

 (圖四) (圖五) (圖六)

* **溫度偵測感測器配對說明**

C:\Users\Rebecca\Downloads\AllCam圖檔包\AllCam圖檔包\Android\drawable-hdpi\live_view_home_control.png攝影機連接網路完成後，在影像流灠介面中點選“智慧家居”圖示 (如圖八) 進入IoT設定介面。

請將溫度偵測感測器放置在與攝影機距離**2**米內之處。

點擊手機上的APP “配對”鍵(如圖九)。


長按溫度偵測感測器頂部的感測器配對鍵3秒後放開(如下圖七)，此時等待3-5秒。

配對完成後圖示會自動增加到IoT Devices列表裡(如圖十)，表示配對成功；若失敗，請確認

距離及按壓時間是否正確後，重新配對。

配對成功後，點擊該感測器圖示，進入設定介面(如圖十一.二)，可進行名稱、溫度高/低溫數

值設定，最後按下設定鍵，即設定完成。




**感測器配對鍵**

(如圖七)

**※配對距離請勿超過2米，配對完之後再拿到他處使用。**

 (圖八) (圖九) (圖十)

****

(圖十一) (圖十二)

****